附件2： 2020年底仍不具备通客车条件的建制村清单

|  |  |
| --- | --- |
| 建制村名称 | 不具备通客车条件的原因 |
| 茂名市信宜市白云镇金林村委会 | 1、从国道G359通往金林村委会的公路是乡道Y404440983，线路长2.658公里，里程桩号是K0+000-K2+658，现状路面宽度3.5米，弯多路陡，多个路段一边是陡坡，一边是悬崖，采取削边坡及加砌挡土墙的建设方案，存在几方面问题：一是工程量大，造价高、存在较大施工风险；二是破坏原有植被后，高边坡抗灾能力极差，遇暴雨公路极易塌方，中断交通；三是连续回头弯路段，没法实施路基拓宽，公路宽度不满足会车条件。  2、在临水临崖的危险路段，公路外侧没有位置安装钢护栏，临崖临水路段缺乏安保设施。 |
| 茂名市信宜市大成镇相友村委会 | 1、从乡道Y348440983通往相友村委会的公路是乡道Y352440983，线路长2.33公里，里程桩号是K0+000-K2+330，现状路面宽度3.5米，弯多路陡。多个路段一边是陡坡，一边是悬崖，采取削边坡及加砌挡土墙的建设方案，存在几方面问题：一是工程量大，造价高、存在较大施工风险；二是破坏原有植被后，高边坡抗灾能力极差，遇暴雨公路极易塌方，中断交通；三是连续回头弯路段，没法实施路基拓宽，公路宽度不满足会车条件。  2、在临水临崖的危险路段，公路外侧没有位置安装钢护栏，临崖临水路段缺乏安保设施。 |
| 茂名市信宜市新宝镇上云村委会 | 1、从国道G359通往上云村委会的公路是乡道Y337440983，线路长11.236公里，里程桩号是K0+000-K11+236，现状路面宽度3.5米，弯多路陡，多个路段一边是陡坡，一边是悬崖，采取削边坡及加砌挡土墙的建设方案，存在几方面问题：一是工程量大，造价高、存在较大施工风险；二是破坏原有植被后，高边坡抗灾能力极差，遇暴雨公路极易塌方，中断交通；三是连续回头弯路段，没法实施路基拓宽，公路宽度不满足会车条件。  2、在临水临崖的危险路段，公路外侧没有位置安装钢护栏，临崖临水路段缺乏安保设施。  3、受2018年“8.11”、“山竹”等多场暴雨影响，通往上云村委会的公路损毁严重，修复资金缺口大，水毁公路未全部修复。 |
| 茂名市信宜市新宝镇桂垌村委会 | 1、从国道G359通往桂垌村委会途经乡道Y337440983和乡道Y341440983，线路长9.11公里。Y337440983里程桩号是K0+000-K4+928，该路段与通往上云村委会共线。Y341440983里程桩号是K0+000-K4+182，现状路面宽度3.5米，弯多路陡。乡道Y341440983多个路段一边是陡坡，一边是悬崖，采取削边坡及加砌挡土墙的建设方案，存在几方面问题：一是工程量大，造价高、存在较大施工风险；二是破坏原有植被后，高边坡抗灾能力极差，遇暴雨公路极易塌方，中断交通；三是连续回头弯路段，没法实施路基拓宽，公路宽度不满足会车条件。  2、在临水临崖的危险路段，公路外侧没有位置安装钢护栏，临崖临水路段缺乏安保设施。  3、受2018年“8.11”、“山竹”等多场暴雨影响，通往桂垌村委会的公路损毁严重，修复资金缺口大，水毁公路未全部修复。 |
| 茂名市信宜市新宝镇石垌村委会 | 1、从乡道Y407440983通往石垌村委会的公路是乡道Y337440983，线路长10.35公里，里程桩号是K15+451-K25+801，现状路面宽度3.5米，弯多路陡。多个路段一边是陡坡，一边是悬崖，采取削边坡及加砌挡土墙的建设方案，存在几方面问题：一是工程量大，造价高、存在较大施工风险；二是破坏原有植被后，高边坡抗灾能力极差，遇暴雨公路极易塌方，中断交通；三是连续回头弯路段，没法实施路基拓宽，公路宽度不满足会车条件。  2、在临水临崖的危险路段，公路外侧没有位置安装钢护栏，临崖临水路段缺乏安保设施。  3、受2018年“8.11”、“山竹”等多场暴雨影响，通往石垌村委会的公路损毁严重，修复资金缺口大，水毁公路未全部修复。 |